**钦•1934餐厅停车场翻修方案**

钦•1934餐厅停车场存在路面坑坑洼洼、凹凸不平、积水的现象，且局部存在路基下沉，铺装松散的状态。为了彰显钦•1934餐厅的品牌形象和打造更美好的市容市貌，受钦•1934餐厅的所有人（广西钦保餐饮管理服务有限公司）的委托由我方对停车场进行翻修，见下图阴影部分。工作内容如下：1.拆除部分：人工抛出原有的四方砖，清理干净四方砖背面的水泥砂浆，备用。2.恢复部分：路床(槽)整形面积为370.3平方。用拆出来的四方砖重新铺装停车场面层，结构形式为：5cm四方砖10\*10cm+3cm厚1:3湿性水泥砂浆。3.增加10个停车位，车位间隔线用黄色的透水砖，挡车墩用大理石材料具体尺寸见钦•1934餐厅停车场平面图、路面结构图。

